1.实验目的：
  新建基于STM32F4 固件库V1.3.0的工程模板

2.实验现象：
  下载进开发板之后，红绿灯闪烁

3.注意事项：

 1）新建工程的时候，请确保Option for target->C/C++选项卡的全部宏定义Define输入框字符串为：STM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER
 
 
4.手册中讲解到步骤15的时候的main.c源码如下：





#include "stm32f4xx.h"


//ALIENTEK 探索者STM32F407开发板 实验0
//STM32F4工程模板-库函数版本
//技术支持：www.openedv.com
//淘宝店铺：http://eboard.taobao.com
//广州市星翼电子科技有限公司  
//作者：正点原子 @ALIENTEK
  
void Delay(__IO uint32_t nCount);

void Delay(__IO uint32_t nCount)
{
  while(nCount--){}
}

int main(void)
{

  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);

  while(1){
		GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
		Delay(0x7FFFFF);
		GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
		Delay(0x7FFFFF);
	
	}
}
