
T2E1C 000:086 SEGGER J-Link V6.10i Log File (0001ms, 0020ms total)
T2E1C 000:086 DLL Compiled: Oct 25 2016 19:31:51 (0001ms, 0020ms total)
T2E1C 000:086 Logging started @ 2018-03-18 15:27 (0001ms, 0020ms total)
T2E1C 000:087 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0020ms total)
T2E1C 000:087 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM V7 compiled Jun 20 2012 19:45:53
Hardware: V7.00
S/N: 19087980
Feature(s): RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFullWEBSRV Webserver running on local port 19080 (0015ms, 0035ms total)
T2E1C 000:087   returns O.K. (0015ms, 0035ms total)
T2E1C 000:102 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0035ms total)
T2E1C 000:102 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "C:\Users\18051\Desktop\STM32F103C8T6最小系统板\STM32F103C8T6核心板程序资料\STM32F103C8T6核心板测试程序(PC13闪烁)\MDK-ARM\JLinkSettings.ini"", ...).   returns 0x00 (0134ms, 0169ms total)
T2E1C 000:236 JLINK_ExecCommand("Device = STM32F103C8", ...). Device "STM32F103C8" selected.  returns 0x00 (0001ms, 0170ms total)
T2E1C 000:237 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...).   returns 0x01 (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:237 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:237 JLINK_GetDLLVersion()  returns 61009 (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:237 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:238 JLINK_GetDLLVersion()  returns 61009 (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:238 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:238 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:238 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 0170ms total)
T2E1C 000:238 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD)  returns 0x00 (0001ms, 0171ms total)
T2E1C 000:239 JLINK_SetSpeed(5000) (0000ms, 0171ms total)
T2E1C 000:239 JLINK_GetId() >0x108 TIF>Found SWD-DP with ID 0x1BA01477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF>
 >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x108 TIF>Found SWD-DP with ID 0x1BA01477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>AP-IDR: 0x14770011, Type: AHB-AP >0x0D TIF> >0x28 TIF>
 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. >0x0D TIF> >0x28 TIF> -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000)FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000)
 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88)CoreSight components:ROMTbl 0 @ E00FF000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFE0)ROMTbl 0 [0]: FFF0F000, CID: B105E00D, PID: 001BB000 SCS -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FE0)
ROMTbl 0 [1]: FFF02000, CID: B105E00D, PID: 001BB002 DWT -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FE0)ROMTbl 0 [2]: FFF03000, CID: B105E00D, PID: 000BB003 FPB -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FE0)ROMTbl 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 001BB001 ITM -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF010) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FE0)ROMTbl 0 [4]: FFF41000, CID: B105900D, PID: 001BB923 TPIU-Lite >0x0D TIF>
 >0x21 TIF>  returns 0x1BA01477 (0035ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDLLVersion()  returns 61009 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_CORE_GetFound()  returns 0x30000FF (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x100) -- Value=0xE00FF000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x100) -- Value=0xE00FF000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x101) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_ReadMem (0xE0041FF0, 0x0010 Bytes, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FF0) - Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x102) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x103) -- Value=0xE0040000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x104) -- Value=0xE0000000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x105) -- Value=0xE0001000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x106) -- Value=0xE0002000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:275 JLINK_GetDebugInfo(0x107) -- Value=0xE000E000  returns 0x00 (0000ms, 0206ms total)
T2E1C 000:276 JLINK_GetDebugInfo(0x10C) -- Value=0xE000EDF0  returns 0x00 (0000ms, 0207ms total)
T2E1C 000:276 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED00) - Data: 31 C2 1F 41  returns 0x01 (0000ms, 0207ms total)
T2E1C 000:276 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 0207ms total)
T2E1C 000:276 JLINK_Reset() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0012ms, 0219ms total)
T2E1C 000:288 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x08000144 (0000ms, 0219ms total)
T2E1C 000:288 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0219ms total)
T2E1C 000:288 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 0219ms total)
T2E1C 000:288 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0219ms total)
T2E1C 000:288 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) - Data: 03 00 03 00  returns 0x01 (0001ms, 0220ms total)
T2E1C 000:289 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)  returns 0x00 (0000ms, 0220ms total)
T2E1C 000:289 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0x00 (0001ms, 0221ms total)
T2E1C 000:290 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0000ms, 0221ms total)
T2E1C 000:291 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00)  returns 0x06 (0000ms, 0221ms total)
T2E1C 000:291 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x2000 (0000ms, 0221ms total)
T2E1C 000:291 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x04 (0000ms, 0221ms total)
T2E1C 000:291 JLINK_GetSpeed()  returns 0x12C0 (0000ms, 0221ms total)
T2E1C 000:291 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 01 00 00 00  returns 0x01 (0001ms, 0222ms total)
T2E1C 000:292 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 01 00 00 00  returns 0x01 (0000ms, 0222ms total)
T2E1C 000:292 JLINK_WriteMem(0xE0001000, 0x001C Bytes, ...) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... -- CPU_WriteMem(28 bytes @ 0xE0001000)  returns 0x1C (0001ms, 0223ms total)
T2E1C 000:293 JLINK_ReadMem (0xE0001000, 0x001C Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(28 bytes @ 0xE0001000) - Data: 01 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x00 (0001ms, 0224ms total)
T2E1C 000:294 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x08000144 (0000ms, 0224ms total)
T2E1C 000:294 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0224ms total)
T2E1C 000:405 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 0224ms total)
T2E1C 000:405 JLINK_Reset() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0012ms, 0236ms total)
T2E1C 000:417 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x08000144 (0000ms, 0236ms total)
T2E1C 000:417 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 0236ms total)
T2E1C 000:423 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) - Data: 00 00 00 00  returns 0x01 (0000ms, 0236ms total)
T2E1C 000:744 JLINK_ReadMem (0x08000144, 0x003C Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x08000140) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x08000140) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x08000144) - Data: 06 48 80 47 06 48 00 47 FE E7 FE E7 FE E7 FE E7 ...  returns 0x00 (0001ms, 0237ms total)
T2E1C 001:804 JLINK_ReadMem (0x00000000, 0x002D Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x00000004) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x08000000) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x08000000) -- Read from C cache (45 bytes @ 0x08000000) - Data: 00 04 00 20 45 01 00 08 E7 02 00 08 DF 02 00 08 ...  returns 0x00 (0039ms, 0276ms total)
T2E1C 002:874 JLINK_ReadMem (0x00000000, 0x0045 Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x08000040) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x08000040) -- Read from C cache (69 bytes @ 0x08000000) - Data: 00 04 00 20 45 01 00 08 E7 02 00 08 DF 02 00 08 ...  returns 0x00 (0001ms, 0277ms total)
T3AAC 003:592 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x08000480, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000001 (0000ms, 0277ms total)
T3AAC 003:592 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002018) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000201C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0004ms, 0281ms total)
T3AAC 003:697 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0002ms, 0283ms total)
T3AAC 003:699 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 0281ms total)
T3AAC 003:699 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0281ms total)
T3AAC 003:699 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0281ms total)
T3AAC 003:699 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 0281ms total)
T3AAC 003:699 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x08000480 (0000ms, 0281ms total)
T3AAC 003:699 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 0281ms total)
T3AAC 003:700 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 0282ms total)
T3AAC 003:700 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED30, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED30) - Data: 0B 00 00 00  returns 0x01 (0000ms, 0282ms total)
T3AAC 003:700 JLINK_ReadMemU32(0xE0001028, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001028) - Data: 00 00 00 00  returns 0x01 (0031ms, 0313ms total)
T3AAC 003:731 JLINK_ReadMemU32(0xE0001038, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001038) - Data: 00 02 00 00  returns 0x01 (0001ms, 0314ms total)
T3AAC 003:732 JLINK_ReadMemU32(0xE0001048, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001048) - Data: 00 00 00 00  returns 0x01 (0000ms, 0314ms total)
T3AAC 003:732 JLINK_ReadMemU32(0xE0001058, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001058) - Data: 00 00 00 00  returns 0x01 (0001ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x08000481 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x20000400 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x08000471 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x080004C0 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x080004C0 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x20000160 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00002000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20000400 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0x08000185 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x08000480 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x61000000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20000400 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x20001000 (0000ms, 0315ms total)
T3AAC 003:733 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 0315ms total)
T2E1C 003:866 JLINK_ReadMemU32(0xE0001004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001004) - Data: B9 17 00 00  returns 0x01 (0029ms, 0344ms total)
T2E1C 003:899 JLINK_ReadMem (0x08000480, 0x003C Bytes, ...) -- CPU_ReadMem(64 bytes @ 0x08000480) -- Updating C cache (64 bytes @ 0x08000480) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x08000480) - Data: FF F7 8C FE 0C E0 01 20 06 49 08 60 06 48 FF F7 ...  returns 0x00 (0002ms, 0346ms total)
