端云方案代码简单说明：
1：ocean_sample.c 中的代码是连接云的相关代码
2：示例demo的硬件是max7219点阵显示模块，采用spi通讯
   max7219_driver_func.c是其驱动程序。
3：程序入口在main.c中
     一：LOS_OceanCon_Sample();是端云task的入口
     二： thread_def.pthread = (os_pthread)init_task;
            osThreadCreate(&thread_def, NULL);  是进行的网络协议栈以及device本地ip的初始化
4：tools目录下存放如下工具
    一：北向应用的参考demoIoT_OceanConnect_North_GUI_APPDemo
           application目录下是编译好的可以运行的jar包
   二：编解码插件的测试程序 Huawei_NB-IoT_Encoding_and_Decoding_Plugin_Validation_Tool
         validation tool目录下是编译好的可以运行的jar包
5：kernel的其他目录说明，请参考doc目录下的LiteOS_Migration_Guide_Keil.md
     另外：BSP目录是STM32F746的bsp包以及lwip协议栈都存在在这个下面的
               IotTP存放的是json以及microcoap的代码
               oceanagent存放的是agenttiny以及其需要porting的代码