本代码为MiniSTM32 V3.0开发板综合实验，详细介绍，请看《STM32不完全手册》第四十三章。



注意： 
1，本实验使用ucosii版本为V2.91。
2，本例程支持：2.4、2.8、3.5、4.3等液晶屏（自动识别分辨率，自适应）
3，本例程支持电阻/电容触摸屏(自适应)。
4，如需更新字库，请自备SD卡一张，并拷贝光盘：5，SD卡根目录文件 文件夹下的SYSTEM文件夹到SD卡根目录。

            	正点原子@ALIENTEK
               	2014-3-19
		广州市星翼电子科技有限公司
                电话：020-38271790
                传真：020-36773971
	       	购买：http://shop62103354.taobao.com
                      http://shop62057469.taobao.com
                公司网站：www.alientek.com
         	技术论坛：www.openedv.com