实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习FATFS,掌握文件系统使用(读/写/删除/创建文件等操作).
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,SD卡,通过SPI1连接 
	5,W25Q64(SPI FLASH芯片,连接在SPI1上)
		
实验现象:
	本实验开机的时候先初始化SD卡，初始化成功之后，注册两个工作区（一个给SD卡用，一个给SPI FLASH
	用），然后获取SD卡的容量和剩余空间，并显示在LCD模块上，最后等待USMART输入指令进行各项测试。
	本实验通过DS0指示程序运行状态。
	
注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,本例程需自备标准SD卡一张.
	5,注意:TF卡(小卡)对SPI支持很不好,很多TF卡(小卡)无法使用,建议一律用大卡！！
	6,本实验通过USMART调用各种fatfs测试函数实现测试，USMART的使用，请参考实验12的相关内容。 
	
 
					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-14
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com