实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习窗口看门狗的使用
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8),DS1(连接在PD2)
	2,窗口看门狗(WWDG)
	3,KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
	
实验现象:
	本实验, 程序一运行则开启WWDG,并使得DS0亮300ms后关闭，进入死循环。等待WWDG中断的
	到来，在中断里面，喂狗，并执行DS1的翻转操作。所以可以看到DS1不停的闪烁，而DS0只在
	刚启动的时候闪一下。  
	
注意事项:
	1,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	 

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-06
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com