实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	了解PS2接口,学习PS/2鼠标的使用.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,PS/2接口(PS_DAT接PC5,PS_CLK接PA15).  
		
实验现象:
	本实验开机的时候先检测是否有鼠标接入，如果没有/检测错误，则提示错误代码。只有在检测到
	PS/2鼠标之后才开始后续操作，当检测到鼠标之后，就在LCD上显示鼠标位移数据包的内容，并转
	换为坐标值，在LCD上显示，如果有按键按下，则会提示按下的是哪个按键。同样我们也是用LED0
	来指示程序正在运行。

注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插
	4,本实验需要自备PS/2鼠标一个
	

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-12
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com