实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习NRF24L01 2.4G无线模块的使用.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,KEY0按键(PC5)/KEY1按键(PA15)
	5,NRF24L01模块(接在SPI1,与SD卡/W25Q64共用SPI1). 
		
实验现象:
	本实验开机后,先检测NRF24L01模块是否存在，在检测到NRF24L01模块之后，根据KEY0和KEY1的设置来决定
	模块的工作模式，在设定好工作模式之后，就会不停的发送/接收数据，同样用DS0来指示程序正在运行。

注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插
	4,需自备NRF24L01模块2个，MiniSTM32开发板2块
	5,NRF24L01模块插在开发板U2位置. 
	6,本实验需要2套ALIENTEK开发板才可以正常测试!!!!!!一块做发送,一块做接收.
	7,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	 

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-12
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com