实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习定时器的输入捕获功能
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,KEY_UP按键(PA0)
	3,定时器2(TIM2),TIM2的通道1(TIM2_CH1,连接在PA0上面),使用定时器的输入捕获功能来
	捕捉PA0上面的高电平脉宽. 
	
实验现象:
	本实验利用TIM2_CH1来做输入捕获，我们将捕获PA0上的高电平脉宽，并将脉宽时间通过串
	口打印出来，大家可以通过按WK_UP按键，模拟输入高电平。同时，本实验将保留上一个实
	验的PWM输出，DS0还是会由暗-->亮的循环变化，大家可以通过杜邦线连接PA0和PA8，来观
	测PWM输出的高电平时间。
	
注意事项:
	1,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	
	 
					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-07
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com