实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习红外遥控器的使用.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,定时器5(TIM5),使用TIM5_CH2(PA1)的输入捕获,来解码红外信号.
	5,ALIENTEK红外遥控器
		
实验现象:
	本实验开机在LCD上显示一些信息之后，即进入等待红外触发，如过接收到正确的红外信号，则解码，并在LCD上显示
	键值和所代表的意义，以及按键次数等信息。同样我们也是用DS0来指示程序正在运行。

注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插
	4,红外遥控器尾部默认带了一个小塑料片挡住电池供电,正常使用之前,请抽出这个塑料垫片.
 

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-12
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com