实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	本实验为新建工程实验，仅供大家新建工程时参考。
	调试步骤，请看《STM32不完全手册-库函数版本》第3.4节。
	
硬件资源:
	1,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	
实验现象:
	本实验下载后，串口1将不停的输出t的值，打开电脑串口调试助手即可查看现象。 
	
注意事项:
	无.


			正点原子@ALIENTEK 
			广州市星翼电子科技有限公司
			电话：020-38271790
			传真：020-36773971
			购买：http://eboard.taobao.com
			公司网站：www.alientek.com
			技术论坛：www.openedv.com
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			