实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习定时器的计时功能(定时中断)
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8),DS1(连接在PD2)
	2,窗口看门狗(WWDG)
	2,定时器3(TIM3),配置为500ms中断一次,在中断里面改变DS1的状态(亮/灭)
	
实验现象:
	本实验,DS0用来指示程序运行，400ms为一个周期。DS1用于定时器中断取反，指示
	定时器中断状态，1000ms为一个周期。下载完后，可以看到DS0快闪，DS1慢闪。
	
注意事项:
	无. 
	
	
					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-06
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com