实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习STM32内部FLASH模拟成EEPROM的使用方法.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,按键KEY0(PC5)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)  
		
实验现象:
	本实验开机后,先显示一些提示信息，然后在主循环里面检测两个按键，其中1个按键（WK_UP）用来执行写
	入FLASH的操作，另外一个按键（KEY0）用来执行读出操作，在TFTLCD模块上显示相关信息。同时用DS0提
	示程序正在运行。
	另外,本实验可以借助USMART调试。不过切记写入地址不要把用户代码区给写了，否则可能死机。

注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-12
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com