实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习串口的使用(接收与发送)
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
	
实验现象:
	本实验,STM32通过串口1和上位机对话，STM32在收到上位机发过来的字符串(以回车换
	行结束)后，	原原本本的返回给上位机。下载后，DS0闪烁，提示程序在运行，同时每
	隔一定时间，通过串口1输出一段信息到电脑。 
	
注意事项:
	1,电脑端串口调试助手波特率必须是9600.
	2,请使用XCOM/SSCOM串口调试助手,其他串口助手可能控制DTR/RTS导致MCU复位/程序不运行
	3,串口输入字符串以回车换行结束.
	4,请用USB线连接在USB_232,找到USB转串口后测试本例程.
	5,请确保PA9/PA10通过跳线帽连接在RXD/TXD上.
	 
 
					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-06
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com
              