实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习STM32的USB功能使用,实现一个触控USB鼠标功能.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:25600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h) 
	4,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)  
	5,触摸屏(液晶屏自带)
	6,USB接口(在开发板的侧面)
	
实验现象:
	本实验开机的时候先检测触摸屏是否校准过（电容屏则不需要校准），如果没有，则校准。如果校准过
	了，则开始触摸屏画图，然后将我们的坐标数据上传到电脑（假定USB已经配置成功了，DS1亮），这样
	就可以用触摸屏来控制电脑的鼠标了。我们用按键KEY1模拟鼠标右键，用按键KEY0模拟鼠标左键，用按
	键WK_UP模拟鼠标滚轮向上滚动。同样我们也是用DS0来指示程序正在运行。

	
注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	5,本例程改自ALIENTEK MiniSTM32 实验21  触摸屏实验
	6,USB线，请务必插到开发板的USB端口（左侧的USB口）
	  

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-15
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com
					
					
					
					
					
					