实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习GPIO作为输出的使用
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,DS1(连接在PD2)
	
实验现象:
	本实验通过代码控制开发板上的两个LED：DS0和DS1交替闪烁，实现类似跑马灯的效果。 
	
注意事项:
	无.
	 
	 
					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-05
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com
