实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习汉字显示原理,掌握字库制作以及LCD显示汉字的方法.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,SD卡,通过SPI1连接 
	5,W25Q64(SPI FLASH芯片,连接在SPI1上)
	6,按键KEY0(PC5)
		
实验现象:
	本实验开机的时候先检测W25Q64中是否已经存在字库，如果存在，则按次序显示汉字(三种字体都显示)。如
	果没有，则检测SD卡和文件系统，并查找SYSTEM文件夹下的FONT文件夹，在该文件夹内查找UNIGBK.BIN、
	GBK12.FON、GBK16.FON和GBK24.FON（这几个文件的由来，我们前面已经介绍了）。在检测到这些文件之后，
	就开始更新字库，更新完毕才开始显示汉字。通过按按键KEY0，可以强制更新字库。同样我们也是用DS0来指
	示程序正在运行。
	
注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	5,本例程需自备标准SD卡一张(非必须,仅字库更新用).
	6,注意:TF卡(小卡)对SPI支持很不好,很多TF卡(小卡)无法使用,建议一律用大卡！！
	7,本例程支持12*12/16*16/24*24大小的汉字显示。
	8,字库更新,需自备SD卡一个,并拷贝光盘:5，SD卡根目录文件 里面的所有内容到SD卡根目录,然后将SD卡插到开发板.
	  

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-14
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com
					
					
					