实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习SD卡使用,并利用SPI接口驱动SD卡.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,按键KEY0(PC5) 
	5,SD卡,通过SPI1连接 
		
实验现象:
	本实验开机的时候先初始化SD卡，如果SD卡初始化完成，则提示LCD初始化成功。按下KEY0，读取SD卡扇
	区0的数据，然后通过串口发送到电脑。如果没初始化通过，则在LCD上提示初始化失败。同样用DS0来指示
	程序正在运行。 
	
注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	5,本例程需自备标准SD卡一张.
	6,注意:TF卡(小卡)对SPI支持很不好,很多TF卡(小卡)无法使用,建议一律用大卡！！
	7,本实验可以通过USMART实现读取SD卡任意扇区数据的功能 
	

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-13
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com