实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习电阻式/电容式触摸屏的使用.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,按键KEY0(PC5) 
	5,触摸屏(TFTLCD模块自带了) 
		
实验现象:
	本实验开机的时候先通过LCD ID检测是电容屏（ALIENTEK 4.3寸/7寸电容触摸屏）还是电阻屏（ALENTEK 2.4
	/2.8/3.5寸电阻屏），然后进入相关的测试。
	
    如果是电阻屏，则通过24C02的数据判断触摸屏是否已经校准过，如果没有校准，则执行校准程序，校准过后再
	进入手写程序。如果已经校准了，就直接进入手写程序，此时可以通过按动屏幕来实现手写输入。屏幕上会有一
	个清空的操作区域（RST），点击这个地方就会将输入全部清除，恢复白板状态。程序会设置一个强制校准，就是
	通过按KEY0来实现，只要按下KEY0就会进入强制校准程序。
	
    如果是电容屏，则直接进入手写测试程序，电容触摸屏仅支持ALIENTEK 4.3寸TFTLCD/新款(SSD1963驱动版本)7
	寸TFTLCD模块，支持5点触摸。电容触摸屏不需要校准，其他操作同电阻触摸屏的测试。	
	
	电阻屏校准方法：
	1，下载本代码。
	2，按KEY0。
	3，依次点击屏幕上的4个十字架（十字+小圈圈）的最中央（最好用笔尖）
	4，直到屏幕提示："Touch Screen Adjust OK!"字样。
	5，校准完成。	

注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 


					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-11
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com
					
					
					
					
					
					
					