实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习独立看门狗的使用
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8)
	2,独立看门狗(IWDG)
	3,KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
	
实验现象:
	本实验,如果看门狗没有复位，开发板的DS0将常亮，如果WK_UP按键按下，就喂狗，只
	要WK_UP不停的按，看门狗就一直不会产生复位，保持DS0的常亮，一旦超过看门狗定溢
	出时间（Tout=1s）还没按，那么将会导致程序重启，这将导致DS0熄灭一次。 
	
注意事项:
	1,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	
	
					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-06
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com