实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习内存管理知识,方便大工程应用.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
	4,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)  
		
实验现象:
	本实验开机后，显示提示信息，等待外部输入。KEY0用于申请内存，每次申请2K字节内存。
	WK_UP用于写数据到申请到的内存里面。KEY1可以向申请到的内存里面写入数据，并显示到
	LCD上面。DS0用于指示程序运行状态。本章我们还可以通过USMART调试，测试内存管理函数。 
 
注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	 

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-12
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com