实验器材:
	MiniSTM32F103开发板V3版本
	
实验目的:
	学习STM32的IAP功能,掌握IAP的使用.
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PA8) 
	2,串口1(波特率:25600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
	3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h) 
	4,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)  
		
实验现象:
	本实验开机的时候先显示提示信息，然后等待串口输入接收APP程序（无校验，一次性接收），在串口接收
	到APP程序之后，即可执行IAP。如果是SRAM APP，通过按下KEY0即可执行这个收到的SRAM APP程序。如果
	是FLASH APP，则需要先按下KEY_UP按键，将串口接收到的APP程序存放到STM32的FLASH，之后再按KEY1即
	可以执行这个FLASH APP程序。
	
注意事项:  
	1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源，接VOUT2即可).
	2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!! 
	3,LCD模块在开发板的LCD接口上面，必须靠右插 
	4,不要把1820和PA0的跳线帽跳上,否则可能导致按键"不灵". 
	5,本实验串口1波特率需要设置为：25600！！！
	6,本实验下载成功后,需用串口调试助手发送SRAM APP/FLASH APP等APP代码(.bin文件)验证IAP功能. 
	7,SRAM APP代码的起始地址必须是：0X20001000，FLASH APP代码的起始地址必须是：0x08010000.
	8,大家在创建APP代码的时候，切记要设置中断向量偏移量！！
	  

					正点原子@ALIENTEK
					2014-3-15
					广州市星翼电子科技有限公司
					电话：020-38271790
					传真：020-36773971
					购买：http://shop62103354.taobao.com
					http://shop62057469.taobao.com
					公司网站：www.alientek.com
					技术论坛：www.openedv.com
					
					
					
					
					
					
					
					
					