AD9361设置为MGC(full table)工作方式，增益为30dBm；AD采样频率为80M

不加信号时，底噪如图；



功率谱



-20dBm单音



I路采样信号功率谱

