◆实验器材:
	战舰STM32F103开发板
	
◆实验目的:
	学习GPIO作为输出的使用
	
◆硬件资源:
	1,DS0(连接在PB5) 
	2,DS1(连接在PE5)
	
◆实验现象:
	本实验通过代码控制开发板上的两个LED：DS0和DS1交替闪烁，实现类似跑马灯的效果。 
	
◆参考资料：
    手册：《STM32F1开发指南-库函数版本》第6章。
    视频教程：《手把手教你学STM32》系列视频
    参考书本：《原子教你玩STM32-库函数版本》
		   
-------------------------------------------------------------------------------------------

◆其他重要连接：
  开发板光盘资料下载地址（视频+文档+源码等）：http://www.openedv.com/posts/list/13912.htm
  添加微信公众平台方法：http://www.openedv.com/posts/list/45157.htm
  

◆友情提示：如果您想以后及时免费的收到正点原子所有开发板资料更新增加通知，请关注微信公众平台：

 2种添加方法：（动动手提升您的学习效率，惊喜不断哦）
（1）打开微信->添加朋友->公众号->输入“正点原子”->点击关注
（2）打开微信->添加朋友->输入“alientek_stm32"->点击关注

 具体微信添加方法，请参考帖子：http://www.openedv.com/posts/list/45157.htm

 

			正点原子@ALIENTEK 
			广州市星翼电子科技有限公司
			电话：020-38271790
			传真：020-36773971
			购买：http://eboard.taobao.com
			公司网站：www.alientek.com
			技术论坛：www.openedv.com
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			