ALIENTEK Mini STM32F103 V3开发板LWIP实例

ALIENTEK Mini STM32F103 V3开发板是广州星翼电子科技于2014年4月份推出的
一款迷你型STM32F103开发板。

Mini STM32F103 V3开发板载资源和特点包括：

- STM32F103RCT6主控MCU，256KB FLASH，48K SRAM,72M主频
- 外扩8M字节SPI FLASH
- 外扩24C02 EEPROM芯片
- 自带USB转串口一键下载电路，使用方便
- 支持lwIP/ucOS/ucGUI/emWIN/FatFS
- 支持自动识别2.8/3.5/4.3/7寸电阻/电容式触摸屏
- 支持手写识别/拼音输入法
- 支持六轴传感器(MPU6050)，DMP姿态解算
- 体积小巧：80mm*100mm，设计灵活

关于精英STM32F103开发板的详细介绍请移步
官方淘宝店铺: http://eboard.taobao.com
技术支持论坛: www.openedv.com 开源电子网
星翼电子官网: www.alientek.com

### ALIENTEK STM32F103 LWIP例程介绍

此Web Server例程是基于LWIP TCP/IP协议栈的一个简单应用。我们星翼电子提供有以下基于LWIP TCP/IP协议栈例程
1.无操作系统的应用例程

- Web Server例程
- TCP客户端例程
- TCP服务器例程
- UDP例程

2.使用操作系统的应用例程(UCOS)

- 基于 netconn API的Web Server例程
- 基于 netconn API的TCP客户端和服务器例程
- 基于 netconn API的UDP例程

### 关于LWIP

Lwip是Light Weight(轻型)IP协议,有无操作系统的支持都可以运行。Lwip实现的重点是在保持TCP协议主要功能的基础上减少对RAM的占用，它只需要十几KB的RAM和40K左右的ROM就可以运行,这使Lwip协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。Lwip由Adam Dunkels编写的一个开源的TCP/IP协议栈。
lwIP 特性

- IP(Internet Protocol) 协议
- ICMP(Internet Control Message Protocol) 协议
- UDP(User Datagram Protocol) 协议
- TCP(Transmission Control Protocol) 协议
- raw API
- socket API
- DHCP
- PPP
- ARP

© 开源电子网(OpenEdv.com) | 关于我们 | 官方网站 | @新浪微博 |官方淘宝店 |粤ICP备12000418号-1