
本实验将实现如下功能：本实验采用LWIP的NETCONN编程方法实现UDP功能，默认开启DHCP自动获取IP地址。电脑端打开网络调试助手，选择UDP协议。注意NETCONN方法设置远端IP地址的方法和RAW的不同，我们需要在程序中修改，具体的修改方法我们在《STM32F1 LWIP开发手册(DM9000)》中有详细的讲解。最后就可以通过网络调试助手向开发板发送数据，按下开发板的KEY0键也可以向网络调试助手发送数据。

注意：本例程使用了UCOSII操作系统，默认开启DHCP,本例程为MiniSTM32开发板ENC28J60网络实验例程。

            	广州市星翼电子科技有限公司
                电话：020-38271790
                传真：020-36773971
	       	购买：http://shop62103354.taobao.com
                      http://shop62057469.taobao.com
                公司网站：www.alientek.com
         	技术论坛：www.openedv.com
