
本实验将实现如下功能：本实验是基于UCOS的LWIP移植，默认开启了DHCP，将开发板连接到路由器上以后就会自动获取IP地址，当DHCP失败以后就会使用默认IP地址，默认IP地址为：192.168.1.30。DHCP成功后就可以在电脑上通过ping命令来测试LWIP移植是否成功。

注意：本历程使用了UCOS操作系统,本例程为MiniSTM32开发板ENC28J60网络实验例程。

            	广州市星翼电子科技有限公司
                电话：020-38271790
                传真：020-36773971
	       	购买：http://shop62103354.taobao.com
                      http://shop62057469.taobao.com
                公司网站：www.alientek.com
         	技术论坛：www.openedv.com
