
本实验将实现如下功能：本实验采用LWIP的NETCONN编程方法实现WEB Server功能，默认开启DHCP自动获取IP地址。在浏览器中数据开发板的IP地址就可以访问WEB Server网页了。可以在网页可以控制开发板的LED、蜂鸣器、查看AD值和RTC时钟。

注意：本例程使用了UCOS操作系统，默认开启DHCP,本例程为MiniSTM32开发板ENC28J60网络实验例程。

            	广州市星翼电子科技有限公司
                电话：020-38271790
                传真：020-36773971
	       	购买：http://shop62103354.taobao.com
                      http://shop62057469.taobao.com
                公司网站：www.alientek.com
         	技术论坛：www.openedv.com
