本实验功能简介：本实验用于测试ATK-SIM900A GSM/GPRS模块，总共包括三大项测试：
1，拨号测试—通过按KEY0按键进入此项测试。进入测试后，屏幕将虚拟一个键盘，通过键盘输入电话号码
，即可进行拨号。如果有电话打进来，则会显示来电号码，并可以通过键盘实现来电接听。 
2，短信测试—通过按KEY1按键进入此项测试。此项测试包含2个子项：读短信测试和发短信测试。按KEY0
进入读短信测试，屏幕将显示SIM卡当前存储的信息条数以及总共可以存储的信息条数，并在屏幕上虚拟一
个键盘，通过键盘输入，即可读取指定条目的短信，其内容将显示在LCD上面。按KEY1进入发短信测试，屏
幕将显示一条固定的短信内容，并虚拟一个键盘，通过键盘输入目标手机号码，即可执行发送，将固定内
容的短信发送给目标手机，并带状态提示。 
3，GPRS测试—通过按WK_UP按键进入此项测试。此项测试又包含2个子项：TCP测试和UDP测试。默认为TCP
连接，通过按WK_UP按键，可以在TCP/UDP之间切换。此项测试需要输入IP地址（要连接的目标IP地址，必
须为公网IP），端口号固定为：8086。在设定好连接方式和IP地址之后，即可进行连接，连接成功后，则
可以和目标进行GPRS数据通信。本测试，我们在电脑和ATK-SIM900A模块之间实验，电脑端需要一个软件：
网络调试助手，来实现和模块的TCP/UDP数据通信测试。


本实验硬件连接方式(模块与开发板)：
ATK-SIM900A              ALIENTEK STM32开发板
       STXD<------------>PA3(RXD)
       SRXD<------------>PA2(TXD) 
        GND<------------>GND 




注意事项：
1，该实验请自备：中国移动SIM卡一张（未停机，并开通GPRS业务）、耳机（带麦克风）一副、直流稳压
电源1个（电流要足够，5V/2A，或12V/1A）。 
2，战舰板用户：请一定要把战舰STM32开发板P9端口的PA2、PA3与48T、48R的跳线帽拔了！！否则开发板
会检测不到SIM900A模块。
3，用Mini板的客户，该实验不支持ALIENTEK MiniSTM32 V3.0之前的板子，请注意！！如果您是用Mini
STM32 V3.0之前的板子，请用老版本的代码。
4，ATK-SIM900A模块，在按电源开关后，会亮电源灯，但是此时模块还是没有开机的，请长按PWR_KEY按键
开机（开机后，红色的NET_STA会闪烁）。 
5，本例程的详细说明，见光盘：增值资料\ALIENTEK应用文档（AN）\ATK-SIM900A模块使用说明_AN1411.pdf 



               	正点原子@ALIENTEK
               	2014-4-2
                广州市星翼电子科技有限公司
                电话：020-38271790
                传真：020-36773971
                购买：http://shop62103354.taobao.com
                      http://shop62057469.taobao.com
                公司网站：www.alientek.com
                技术论坛：www.openedv.com