示例代码涉及硬件及硬件连接

示例代码使用了ADXRS453评估板EVAL-ADXRS453Z-S和ADuCM360评估板EVAL-ADuCM360MKZ.

评估板EVAL-ADXRS453Z-S和EVAL-ADuCM360MKZ连接如下图

MISO (P1.4)

CS (P1.7)

MOSI (P1.6)

SCLK (P1.5)

GND

3.3V

MISO

MOSI

SCLK

CS4

AGND

VS1

EVAL-ADuCM360MKZ

EVAL--ADXRS453Z-S